# 管理解説書

## backup delhost

目的

テープ・コーディネーターの項目をバックアップ・データベースから削除します。

構文

    backup delhost -tapehost <tape machine name> [-portoffset <TC port offset>]
                   [-localauth]  [-cell <cell name>]  [-help]

    backup delh -t <tape machine name>  [-p <TC port offset>]
                [-l]  [-c <cell name>]  [-h]

構文

backup delhost コマンドは、指定されたテープ・コーディネーターの項目をバックアップ・データベースから削除します。削除後も稼動している場合がありますが、このテープ・コーディネーターにはバックアップ操作はできなくなります。構成情報が矛盾しないように、テープ・コーディネーター・マシンの /usr/afs/backup/tapeconfig ファイルから該当する項目を削除してください。

バックアップ・データベースに定義されているテープ・コーディネーター・マシンおよびポート・オフセットを表示する場合には、 backup listhosts コマンドを発行してください。

オプション

-tapehost
  削除するテープ・コーディネーターがあるマシンのホスト名を指定します。

-portoffset
  削除するテープ・コーディネーターのポート・オフセット番号を指定します。省略すると、デフォルトで 0 が使用されます。指定する場合には、0 (ゼロ) から 58510 までの整数を指定してください。また、-tapehost 引き数で指定されたテープ・コーディネーター・マシンの /usr/afs/backup/tapeconfig ファイルに、同じ組み合わせのテープ・コーディネーターと磁気テープ装置またはファイルが記述され、そのポート・オフセット番号とこの値が一致しなければなりません。

-localauth
  ローカルの /usr/afs/etc/KeyFile ファイルのキーを使用して、サーバー・チケットを構成します。相互認証の間、 backup コマンド・インタープリターは、バックアップ・サーバー、ボリューム・サーバーおよび VL サーバーにこのチケットを提供します。このフラグは、-cell 引き数と一緒に使用してはなりません。詳細については、backup の解説ページを参照してください。

-cell
  コマンドを実行するセルを指定します。この引き数は、 -localauth フラグと一緒に使用してはなりません。詳細については、backup の解説ページを参照してください。

-help
  このコマンドのオンライン・ヘルプを出力します。これ以外の有効なオプションはすべて無視されます。

例

次のコマンドは、テープ・コーディネーター・マシン backup3.abc.com のポート・オフセット 2 のテープ・コーディネーターの項目をバックアップ・データベースから削除しています。

       % backup delhost -tapehost backup3.abc.com -portoffset 2

必要となる特権

コマンドの発行者は、バックアップ・サーバーが実行されているすべてのマシン上の /usr/afs/etc/UserList ファイルにリストされていなければなりません。また、-localauth フラグを使用する場合は、ローカル・スーパーユーザー root としてサーバー・マシンにログオンする必要があります。

関連情報

backup

backup addhost

backup listhosts

[ ページのトップ | 前ページ | 次ページ | 目次 | 索引 ]

(C) IBM Corporation 2000. All Rights Reserved