# 管理解説書

## backup status

目的

テープ・コーディネーターの状況を表示します。

構文

    backup status [-portoffset <TC port offset>]
                  [-localauth]  [-cell <cell name>]  [-help]

    backup st [-p <TC port offset>]  [-l]  [-c <cell name>]  [-h]

構文

backup status コマンドは、テープ・コーディネーターが現在実行中の操作を表示します。

オプション

-portoffset
  状況を表示するテープ・コーディネーターのポート・オフセット番号を指定します。

-localauth
  ローカルの /usr/afs/etc/KeyFile ファイルのキーを使用して、サーバー・チケットを構成します。相互認証の間、 backup コマンド・インタープリターは、バックアップ・サーバー、ボリューム・サーバーおよび VL サーバーにこのチケットを提供します。このフラグは、-cell 引き数と一緒に使用してはなりません。詳細については、backup の解説ページを参照してください。

-cell
  コマンドを実行するセルを指定します。この引き数は、 -localauth フラグと一緒に使用してはなりません。詳細については、backup の解説ページを参照してください。

-help
  このコマンドのオンライン・ヘルプを出力します。これ以外の有効なオプションはすべて無視されます。

出力

次のメッセージは、テープ・コーディネーターが現在操作を行っていないことを示しています。

       テープ・コーディネーターは活動停止中です

そうでない場合は、実行中あるいは保留中の操作ごとに、以下の形式のメッセージが出力されます。

       Task task_ID:  operation:   status

ここで、

task_ID
  は、テープ・コーディネーターが割り当てたタスク ID 番号です。テープ・コーディネーターのポート・オフセット番号で始まります。

operation
  次のような指定されたコマンドで開始する、テープ・コーディネーターが実行中の操作を識別します。
  - `Dump` (backup dump コマンド)
  - `Restore` (backup diskrestore、 backup volrestore、または backup volsetrestore コマンド)
  - `Labeltape` (backup labeltape コマンド)
  - `Scantape` (backup scantape コマンド)
  - `SaveDb` (backup savedb コマンド)
  - `RestoreDb` (backup restoredb コマンド)

status
  ジョブの現在の状況を示します。次のいずれかのメッセージが表示されます。

  number `KB が転送されました。ボリューム` volume_name
    ダンプ操作が実行中の場合に表示されます。磁気テープまたはバックアップ・データ・ファイルにコピーされた KB 数と現在ダンプされているボリュームが表示されます。

  number `Kbytes, restore.volume`
    復元操作が実行中の場合に表示されます。磁気テープまたはバックアップ・データ・ファイルから AFS にコピーされた KB 数が表示されます。

  `[abort requested]`
    (backup) kill コマンドが発行されましたが、テープ・コーディネーターが終了信号を受信していません。

  `[abort sent]`
    (backup) kill コマンドによって、操作が取り消されました。バックアップ・システムが一度操作を待ち行列から除去したり、実行を停止すると、その操作は、今後、コマンドからの出力には表示されなくなります。

  `[butc contact lost]`
    backup コマンド・インタープリターがテープ・コーディネーターに接続できません。このメッセージが表示された場合、操作を処理しているテープ・コーディネーターが、操作の実行中に終了したか、失敗した可能性があります。また、テープ・コーディネーターへの接続がタイムアウトになった可能性もあります。

  `[done]`
    テープ・コーディネーターは操作を完了しています。

  `[drive wait]`
    この操作は、指定された磁気テープ装置が解放されるのを待っています。

  `[operator wait]`
    テープ・コーディネーターは、バックアップ操作員がドライブに磁気テープを挿入するのを待っています。

例

次の例は、ポート・オフセット 4 のテープ・コーディネーターが現在のダンプ操作で約 1.5 MB のデータをダンプし、現在 user.pat.backup という名前のボリュームをダンプしていることを示しています。

       % backup status -portoffset 4
       Task 4001:  Dump:   1520 Kbytes transferred,  volume user.pat.backup

必要となる特権

コマンドの発行者は、バックアップ・サーバーが実行されているすべてのマシン上の /usr/afs/etc/UserList ファイルにリストされていなければなりません。また、-localauth フラグを使用する場合は、ローカル・スーパーユーザー root としてサーバー・マシンにログオンする必要があります。

関連情報

backup

butc

[ ページのトップ | 前ページ | 次ページ | 目次 | 索引 ]

(C) IBM Corporation 2000. All Rights Reserved