# 管理解説書

## vos

目的

vos コマンド・セットの概要

構文

vos コマンド・セットのコマンドは、ボリューム・サーバーおよびボリューム・ロケーション (VL) サーバーの管理インターフェースです。システム管理者は、vos コマンドを使用して、ボリュームの作成、移動、削除、複製、バックアップ、および調査を他の操作と一緒に行うことができます。vos コマンドでボリュームの状況および位置を変更すると、VL サーバーは、その変更を自動的にボリューム・ロケーション・データベース (VLDB) に記録します。

ほとんどの vos コマンドによって呼び出される操作はべき等のものです。これは、操作がネットワーク、サーバー・マシン、または処理不足のために割り込まれた場合、同じ操作でそれ以降の試行は、操作の開始位置からではなく、その割り込まれた点から続行します。コマンドを実行する前に、ボリューム・サーバーおよび VL サーバーは、ボリュームの現在の状況と、コマンドによって更新された VLDB レコードを検査します。これらが必要な終了状態 (あるいは一定の中間状態) になっている場合には、この状態まで戻す内部ステップは繰り返す必要がありません。コマンドの発行側が、<Ctrl-c> または他の割り込み信号を使用して、操作を明示的に中断した場合は、べき等は適用されません。この場合、ボリュームはロックされた状態のままになるので、次の操作に進む前に、管理者は vos unlock コマンドを発行してボリュームのロックを解除する必要があります。

VLDB は、ファイル・サーバー・マシン上のボリュームの状況を常に正確に反映していなければなりません。このファイルの vldb.DB0 および V vol_ID.vol の解説ページには、VLDB に記録されている情報およびボリューム・ヘッダーについてそれぞれ解説があります。vos によってボリューム状況が変わると、対応する VLDB 項目に自動的に変更を記録します。VLDB とファイル・サーバー・マシン上のボリューム状況とで矛盾が生じる主な原因は、操作の中断です。整合性を復元するには、vos syncserv および vos syncvldb コマンドを使用してください。

vos コマンド・セットには、いくつかの種類があります。

- ボリュームを作成、移動、および名前の変更を行うコマンド: vos backup、 vos backupsys、 vos create、 vos move、およびvos rename
- VLDB ボリューム・レコードまたはボリューム (あるいはその両方) を削除するコマンド: vos delentry、 vos remove、および vos zap
- VLDB サーバー項目を編集または表示するコマンド: vos changeaddr および vos listaddrs
- ダンプ・ファイルを作成および復元するコマンド : vos dump および vos restore
- 複写されたボリュームを管理するコマンド: vos addsite、vos release、および vos remsite
- VLDB レコード、ボリューム・ヘッダー、または両方を表示するコマンド : vos examine、vos listvldb、および vos listvol
- 区画を収容するボリュームについての情報を表示するコマンド: vos listpart および vos partinfo
- VLDB および ボリューム・ヘッダー間の整合性を復元するコマンド : vos syncserv および vos syncvldb
- VLDB 項目をロックおよびロックを解除するコマンド : vos lock、vos unlock 、および vos unlockvldb
- ボリューム・サーバーの状況をレポートするコマンド: vos status
- ヘルプを呼び出すコマンド: vos apropos および vos help

オプション

bos セットの多くのコマンドでは、以下の引き数およびフラグを使用することができます。各コマンドの解説ページにも説明はありますが、ここでは詳しく説明します。

-cell <cell name>
  コマンドを実行するセルの名前を示します。ローカル・マシン上の /usr/vice/etc/CellServDB ファイルにある他の項目と区別できる場合には、セル名の省略形を使用することができます。 -cell 引き数が省略されると、コマンド・インタープリターは、次の内容を順に読み込み、ローカル・セルの名前を判別します。

  1. AFSCELL 環境変数値
  2. ローカル /usr/vice/etc/ThisCell ファイル

  -cell と -localauth オプションは一緒に使用しないでください。 -localauth フラグを指定したコマンドは、 (サーバー・マシンのローカル /usr/afs/etc/ThisCell ファイルで定義されているように) ローカル・セル内で実行されますが、 -cell 引き数を指定したコマンドは、指定した外部セルで実行されます。

-help
  標準出力ストリームにコマンドのオンライン・ヘルプ・メッセージを出力します。このフラグは、コマンドの他のオプションと一緒に使用してはなりません。このフラグを使用すると、コマンド・インタープリターは、他のすべての引き数およびフラグを無視し、ヘルプ・メッセージの出力だけを行います。

-localauth
  ローカルの /usr/afs/etc/KeyFile ファイルの中で最も高いキー・バージョン番号を持つサーバー暗号化キーを使用して、サーバー・チケットを構成します。相互認証の間、 vos コマンド・インタープリターは、ボリューム・サーバーおよびボリューム・ロケーション・サーバーに、このチケットを提供します。

  このフラグは、サーバー・マシンにコマンドを出す場合にのみ使用します。クライアント・マシンには、通常 /usr/afs/etc/KeyFile ファイルがありません。このフラグを使用するコマンドの発行者は、サーバー・マシンにローカル・スーパーユーザー root としてログオンしている必要があります。このフラグは、UNIX cron ユーティリティー、またはマシンの /usr/afs/local/BosConfig ファイル内の cron 項目によって制御されたプロセスなどの、非在席アプリケーション・プログラムによって呼び出されたコマンドの場合に役立ちます。また、管理者が ローカル・スーパーユーザー root としてログインしても AFS に認証されない場合にも有効です。

  -cell と -localauth オプションは一緒に使用しないでください。 -localauth フラグを指定したコマンドは、 (サーバー・マシンのローカル /usr/afs/etc/ThisCell ファイルで定義されているように) ローカル・セル内で実行されますが、 -cell 引き数を指定したコマンドは、指定した外部セルで実行されます。また、 -localauth フラグと -noauth フラグは、組み合わせないでください。

-noauth
  ボリューム・サーバーおよび VL サーバーと認証されていない接続を確立します。この接続では、サーバーは、発行側を特権のないユーザー anonymous として扱います。これは、サーバー・マシン上で許可検査が使用不可の場合にのみ有効です。(たとえば、ファイル・サーバー・マシンのインストール時や、通常でない状況で bos setauth コマンドを使用した場合など。) 通常、サーバーは、ボリュームまたは VLDB レコードの状況を変更するコマンドの発行を特権ユーザーにだけ許可し、それ以外のユーザーには、-noauth フラグの指定があっても、このような操作は許可しません。 -noauth は、-localauth フラグと一緒に使用してはなりません。

-partition <partition name>
  操作を行ったり、情報を表示したいボリュームがあるファイル・サーバー・マシン上の AFS サーバー区画を指定します。 vos コマンド・インタープリターは、以下の 4 つの名前を受け入れます。

         /vicepa     =     vicepa      =      a      =      0
         /vicepb     =     vicepb      =      b      =      1

  /vicepz (これのインデックスは 25 です) の後には、以下が続きます。

         /vicepaa    =     vicepaa     =      aa     =      26
         /vicepab    =     vicepab     =      ab     =      27

  次の値まで、以下同様となります。

         /vicepiv    =     vicepiv     =      iv     =      255

  vos move コマンドの -frompartition および -topartition 引き数も、この表記に従ってください。

-server <machine name>
  操作を行うボリュームまたは AFS サーバー区画のあるファイル・サーバー・マシンを指定します。マシンの IP アドレスを小数点付き 10 進数の形式で指定してください。完全修飾のホスト名 (たとえば、 fs1.abc.com) か、他のマシンと区別できる形式であれば、ホスト名の短縮形を指定してください。短縮形が使用できるかどうかは、このコマンドを発行した時点での名前解決サービス (ドメイン・ネーム・サービス、ローカル・ホスト表など) の可用性によって異なります。

  vos move コマンドの -fromserver および -toserver 引き数にも、この形式に従って名前を指定してください。

-verbose
  標準出力ストリームに、コマンド実行の詳細なトレースを出力します。この引き数を省略すると、警告およびエラー・メッセージだけが表示されます。

必要となる特権

vos コマンドを発行する多くの場合、コマンドの発行側は、関連するボリュームのあるサーバー・マシンおよびデータベース・サーバー・マシンの /usr/afs/etc/UserList ファイルにリストされている必要があります。セル内のすべてのデータベース・サーバーおよびファイル・サーバー・マシンで共通の UserList ファイルを共用している場合は、通常、予測可能なパフォーマンスになります。しかし、-localauth フラグを指定する場合には、発行側は、ローカル・スーパーユーザー root としてサーバー・マシンにログオンする必要があります。

情報を表示するだけの vos コマンドを発行する場合には、特権は不要です。

関連情報

CellServDB (サーバー・バージョン)

UserList

vos addsite

vos apropos

vos backup

vos backupsys

vos changeaddr

vos create

vos delentry

vos dump

vos examine

vos help

vos listaddrs

vos listpart

vos listvldb

vos listvol

vos lock

vos move

vos partinfo

vos release

vos remove

vos remsite

vos rename

vos restore

vos status

vos syncserv

vos syncvldb

vos unlock

vos unlockvldb

vos zap

[ ページのトップ | 前ページ | 次ページ | 目次 | 索引 ]

(C) IBM Corporation 2000. All Rights Reserved