# Notas de Release

# Notas de Release do AFS Client

## Introdução

Esta seção contém informações importantes sobre o componente AFS Client do AFS para Windows, versão 3.6. O AFS Client fornece acesso direto ao espaço de arquivos do AFS a partir de um PC executando o Windows NT, possibilitando aos usuários gerenciar arquivos e diretórios no AFS. O AFS Client inclui o AFS Light Gateway, que permite aos usuários do AFS Light acessar o espaço de arquivos do AFS.

## Requisitos de Instalação do AFS Client

O sistema deve atender aos seguintes requisitos de hardware, software e privilégios administrativos para instalar o AFS Client.

### Hardware

Os requisitos de hardware para instalar o AFS Client são:

- Um PC usando um microprocessador 80486/66 MHz (ou mais rápido) ou um microprocessador baseado em Pentium
- No mínimo 16 MB de RAM
- Um disco rígido com no mínimo 4 MB de espaço disponível em disco, mais espaço em disco adicional na unidade onde o cache está localizado para acomodar o tamanho de cache desejado. (Por padrão, o cache está localizado na unidade onde o Windows está instalado e o tamanho do cache é 20 MB.)

### Software

Os requisitos de software para instalar o AFS Client são:

- Microsoft Windows NT 4.0 com Service Pack 4 ou Service Pack 5

### Requisito de Privilégio Administrativo

É preciso ser um membro do grupo local Administradores no sistema Windows para instalar, configurar e iniciar o AFS Client.

## Notas do Produto

Esta seção destaca informações gerais importantes sobre o componente AFS Client do AFS para Windows, versão 3.6. Ela inclui descrições de novos recursos e aperfeiçoamentos disponibilizados neste release do AFS Client.

### Opções Adicionais de Configuração Disponíveis Através da Interface de Cliente

A guia Avançada do utilitário de Configuração do AFS Client agora inclui opções para configurar parâmetros de logon, parâmetros de diagnóstico, e outros parâmetros diversos de configuração. A partir da guia Avançada, também é possível configurar mapeamentos de unidades globais. Muitas destas opções de configuração estavam disponíveis anteriormente aos usuários do AFS Client como definições do registro.

A guia Avançada é acessada através do Painel de Controle do Windows. Para exibir a guia Avançada:

1. A partir do menu Iniciar, escolha Configurações, em seguida escolha Painel de Controle.
2. Dê um clique duplo no ícone Configuração do AFS Client para exibir o utilitário de Configuração do AFS Client.
3. Escolha a guia Avançada.

### A Localização do Cache do AFS Client Agora É Configurável

O Cache do AFS Client é armazenado em um arquivo denominado AFSCache, em vez do arquivo de paginação do sistema. Por padrão, o cache é armazenado na unidade onde o Windows está instalado. O tamanho do Cache do AFS Client é limitado pelo espaço livre disponível no disco. O tamanho do cache deve ser no mínimo 1 MB. O tamanho padrão do cache é 20480 KB (20MB).

A localização do Cache do AFS Client agora pode ser alterada. Alterar a localização do cache é útil quando não há espaço livre suficiente disponível em disco na unidade onde o Windows está instalado. Para alterar a localização do cache, digite um nome válido de arquivo completamente qualificado no campo Caminho do Cache na guia Avançada da Configuração do AFS Client.

### Mapeamento de Unidades Globais para o Espaço de Arquivos do AFS

A interface gráfica com o usuário do AFS Client pode agora ser usada para mapear unidades globais para locais no espaço de arquivos do AFS. Unidades globais são mapeadas para o espaço de arquivos do AFS quando o serviço AFS Client é iniciado; não é necessário que os usuários efetuem logon. Para mapear unidades globais para o AFS:

1. A partir do menu Iniciar, escolha Configurações, em seguida escolha Painel de Controle.
2. Dê um clique duplo no ícone Configuração do AFS Client para exibir o utilitário de Configuração do AFS Client. Escolha a guia Avançada.
3. Clique em Incluir. A caixa de diálogo Mapear Unidade Global aparece. Na caixa Letra da Unidade, escolha uma unidade da rede ou aceite o padrão. Na caixa Caminho AFS, digite um caminho para o espaço de arquivos do AFS. Se desejar, digite um nome curto a ser associado à letra da unidade e o caminho AFS especificado na caixa Descrição. Note que uma descrição de letra de unidade não pode ter mais de 12 caracteres e não pode conter espaços ou tabs.
4. Clique em OK para estabelecer a conexão. A letra da unidade e caminho AFS aparecem na caixa de diálogo Unidades Globais. A letra da unidade agora aparece no Windows NT Explorer.

### O Nome do Computador do AFS Client Deve Corresponder ao Nome do Host do Serviço de Nomes

O nome do computador de uma máquina de AFS Client (conforme exibido no campo Nome do Computador na guia Identificação da caixa de diálogo Rede) deve corresponder ao nome do host atribuído ao computador pelo serviço de nomes (normalmente o Domain Name Service, ou DNS) usado para mapear nomes para endereços do Internet Protocol (IP). Por exemplo, se a máquina na qual o AFS Client está instalado tiver o nome de computador afsclient1 e estiver no domínio yourcompany.com, a entrada correspondente no DNS para a máquina deve ser afsclient1.yourcompany.com.

### Binários de Linha de Comandos AFS

O AFS Client inclui conjuntos de comandos orientados a administração tais como bos, kas, vos e pts. Execute os comandos destes conjuntos a partir do Prompt de Comandos do Windows.

### O AFS Client Deve Ser Instalado em um Diretório Cujo Caminho Contenha Somente Caracteres ANSI

O software do AFS para Windows deve ser instalado em um diretório cujo caminho contenha somente caracteres ANSI, por exemplo o diretório padrão C:\Arquivos de Programas.

### Desativando Todos os Componentes menos o Cliente do Programa de Configuração do AFS para Windows

Você tem a opção de alterar o programa de configuração do AFS para Windows para desativar todos os componentes menos o do cliente. Tal programa de configuração somente-cliente não permite que os usuários instalem outros componentes que não sejam o AFS Client. Para efetuar uma instalação somente-cliente, crie o arquivo setup.co no mesmo diretório dos outros arquivos de instalação; o programa de configuração permitirá então que somente o AFS Client seja instalado. Note que o conteúdo do arquivo setup.co é irrelevante. Siga o procedimento de instalação descrito em Iniciação Rápida do IBM AFS para Windows independente do tipo de instalação que estiver efetuando.

### Arquivos Temporários

O AFS Client para Windows ocasionalmente cria arquivos temporários. Para controlar onde tais arquivos são criados, defina a variável de ambiente (TMP ou TEMP) para o nome do caminho completo do diretório temporário preferencial. Se um diretório temporário não for especificado, quaisquer arquivos temporários serão criados no diretório de trabalho atual do processo que criar os arquivos.

### Suporte a Idioma Nacional para o AFS Client

O AFS fornece suporte a idioma nacional para as ferramentas e documentação da interface gráfica com o usuário (GUI) do AFS Client, incluindo suporte a scripts bidirecionais (Hebraico, Árabe, etc.). As cadeias de idioma instaladas são determinadas pelas características locais padrão da máquina, conforme especificadas na caixa de diálogo Propriedades de Configurações Regionais. Se não existirem cadeias de idioma para as características locais atuais, as cadeias de idioma para Inglês serão instaladas por padrão.

Nota: | As características locais padrão do sistema para uma máquina podem ser diferentes das características locais de usuário (especificadas por um usuário) na máquina. No entanto, as cadeias de idioma instaladas com o AFS para Windows são sempre determinadas pelas características locais padrão do sistema.

### O Verificador de Força da Senha kpwvalid Não É Usado em Sistemas Windows

Quando uma senha de usuário do AFS é alterada a partir de um sistema Windows, o programa kpwvalid não é usado para verificar a qualidade da nova senha. (Em sistemas UNIX, se existir um programa kpwvalid no mesmo diretório do programa kpasswd, o programa kpwvalid verifica a qualidade de toda nova senha de usuário.)

### Número de Adaptador de LAN Configurável

O número de Adaptador de LAN (LANA) usado pelo serviço AFS Client deve corresponder à definição do número de LANA no sistema Windows. Por padrão, o serviço AFS Client é configurado para usar o LANA número 0 (zero).

Agora é possível usar as ferramentas da interface gráfica com o usuário do AFS Client para modificar o valor do número de LANA usado pelo serviço AFS Client. Para alterar o número de LANA, digite um novo valor no campo Número do Adaptador de LAN na guia Avançada da Configuração do AFS Client. É preciso reiniciar o serviço AFS Client após modificar este parâmetro.

Como alternativa, se você não deseja alterar o número padrão de LANA usado pelo serviço AFS Client para corresponder à Configuração de NetBIOS da máquina Windows NT, é possível em vez disso modificar a definição do número de LANA do sistema para corresponder à definição padrão do AFS (0). Acesse a guia Serviços na aplicação Rede do Painel de Controle. Escolha Interface NetBIOS, e selecione o botão Propriedades. Digite 0 (zero) no campo Número de Lana. É preciso reiniciar a máquina após fazer alterações a esta definição do Windows.

### Módulos WinLogon Graphical Identification and Authentication (GINA) e Autenticação AFS

O AFS Client inclui os arquivos de cabeçalho e bibliotecas exigidas para construir um módulo WinLogon Graphical Identification and Authentication (GINA) que obtém tokens AFS. Estes arquivos de cabeçalho e bibliotecas são instalados no diretório <Diretório de Instalação do AFS para Windows>\afs\client\program. Além disso, um programa de amostra com instruções de compilação e ligação é fornecido em <Diretório de Instalação do AFS para Windows>\afs\client\program\sample\token.c.

### Banco de Dados da Célula é Mantido Durante Atualização

Quando o software do AFS Client é atualizado, o arquivo do banco de dados da célula do AFS Client (afsdcell.ini) localizado no diretório Windows não é substituído, para que se preservem as informações da configuração da célula local. No entanto, uma cópia do banco de dados da célula conforme distribuído pelo fornecedor é instalada no diretório de programas do AFS Client.

## Limitações e Restrições

Esta seção descreve resumidamente as limitações e restrições conhecidas no componente AFS Client do AFS para Windows, versão 3.6.

### Ligações Simbólicas a Arquivos e Diretórios do AFS

Ligações simbólicas a diretórios são tratadas como diretórios, e ligações simbólicas a arquivos aparecem como arquivos em sistemas Windows NT. Nenhuma delas aparece como ligação.

Atualmente, não é possível usar a interface do Windows (o Windows NT Explorer, por exemplo) para excluir ou criar ligações simbólicas no espaço de arquivos do AFS. Se tentar excluir um diretório que é uma ligação simbólica usando a interface do Windows, o conteúdo do diretório será excluído. O próprio diretório não será excluído. Se tentar excluir um arquivo que é uma ligação simbólica usando a interface do Windows, a ligação é removida, em vez do arquivo de destino.

Para criar e excluir ligações simbólicas a arquivos e diretórios do AFS, use o programa symlink.exe que é fornecido com o AFS para Windows, versão 3.6. Execute comandos symlink a partir do Prompt de Comandos do Windows NT.

### O AFS Client Não Pode Carregar Quando Unidades da Rede Estiverem no Caminho da Aplicação

Ao carregar uma aplicação (tal como o AFS Client), o Windows NT procura as bibliotecas de ligação dinâmica (DLLs) da aplicação. Um dos lugares onde o Windows procura as DLLs de uma aplicação é em cada diretório especificado na variável de ambiente Caminho. Na variável de ambiente Caminho, se um caminho de rede estiver definido antes do caminho que contém uma DLL, a aplicação pode possivelmente não conseguir carregar.

A maioria dos serviços (tal como o AFS Client) não tem acesso de segurança a unidades da rede especificadas na variável de ambiente Caminho. Quando uma unidade de rede é encontrada no caminho e a aplicação não tem a permissão para acessar a rede, o Windows não distingue entre um erro de Acesso Negado causado por um processo que não pode acessar um arquivo e um processo que não pode acessar a unidade de rede que contém o arquivo. Como não é possível fazer esta distinção, o sistema operacional supõe que o arquivo existe mas não pode ser acessado pelo processo. Este erro faz com que o sistema descontinue a busca pelas DLLs e suponha que não foi possível acessar uma DLL. Como o Windows determina que uma DLL está inacessível, ele não carrega a aplicação.

Para evitar este problema, assegure-se de que o diretório para as DLLs de uma aplicação venha antes de quaisquer unidades da rede no caminho.

[ Início da Página | Página Anterior | Próxima Página | Índice ]

© IBM Corporation 2000. Todos os Direitos Reservados.