# 管理解説書

## vos listpart

目的

ファイル・サーバー・マシン上のすべての AFS 区画を表示します。

構文

    vos listpart -server <machine name>  [-cell <cell name>]  [-noauth]
                [-localauth]  [-verbose]  [-help]

    vos listp -s <machine name>  [-c <cell name>]  [-n]  [-l]  [-v]  [-h]

構文

vos listpart コマンドは、指定されたファイル・サーバー・マシン上にある有効な AFS 区画をすべて表示します。この場合、ボリューム・ロケーション・データベース (VLDB) は参照しません。 vos partinfo コマンドは、区画のサイズと、その区画で使用可能なスペースを表示します。

オプション

-server
  表示する区画のあるファイル・サーバー・マシンを指定します。マシンの IP アドレスまたはホスト名 (完全修飾名またはあいまいでない省略形) を指定します。詳細については、vos コマンド・セットの解説ページを参照してください。

-cell
  コマンドを実行するセルを指定します。この引き数は、 -localauth フラグと一緒に使用してはなりません。詳細については、vos の解説ページを参照してください。

-noauth
  コマンドの発行側に非特権 ID anonymous を割り当てます。このフラグは -localauth フラグと一緒に使用してはなりません。詳細については、vos の解説ページを参照してください。

-localauth
  ローカルの /usr/afs/etc/KeyFile ファイルのキーを使用して、サーバー・チケットを構成します。相互認証の間、vos コマンド・インタープリターは、ボリューム・サーバーおよびボリューム・ロケーション・サーバーに、このチケットを提供します。このフラグは、-cell 引き数、または -noauth フラグと一緒に使用してはなりません。詳細については、vos の解説ページを参照してください。

-verbose
  標準出力ストリームに、コマンド実行の詳細なトレースを出力します。この引き数を省略すると、警告およびエラー・メッセージだけが表示されます。

-help
  このコマンドのオンライン・ヘルプを出力します。これ以外の有効なオプションはすべて無視されます。

出力

出力では、次のようなヘッダーの後に、区画名のリストが /vicep xx の形式で表示されます。

       The partitions on the server are:

出力の最後には、区画の総数が表示されます。

例

次のコマンドは、fs1.abc.com の区画を表示しています。

       % vos listpart fs1.abc.com
       The partitions on the server are:
           /vicepa     /vicepb     /vicepc     /vicepd
       Total:  4

必要となる特権

なし。

関連情報

vos

vos partinfo

[ ページのトップ | 前ページ | 次ページ | 目次 | 索引 ]

(C) IBM Corporation 2000. All Rights Reserved