# 관리 안내서

# 보호 데이터베이스 관리

이 장에서는 보호 데이터베이스에서 사용자, 기계 그리고 그룹 항목을 작성하고 유지하는 방법을 설명합니다.

## 명령 요약

이 장에서는 지정된 명령을 사용하여 다음 타스크를 수행하는 방법을 설명합니다.

보호 데이터베이스 항목 표시 | pts examine
사용자, 기계 또는 그룹 이름을 AFS ID에 대응 | pts examine
항목 소유자나 작성자 표시 | pts examine
그룹에 속하는 사용자나 기계 수 표시 | pts examine
속하는 그룹 사용자나 기계의 수 표시 | pts examine
그룹-작성 할당량 표시 | pts examine
항목 개인 플래그 표시 | pts examine
그룹 구성원 또는 사용자나 기계가 속하는 그룹 표시 | pts membership
사용자나 그룹이 소유하는 그룹 표시 | pts listowned
보호 데이터베이스에 있는 모든 항목 표시 | pts listentries
기계 항목 작성 | pts createuser
그룹 항목 작성 | pts creategroup
그룹에 사용자와 기계 추가 | pts adduser
그룹에서 사용자와 기계 제거 | pts removeuser
기계나 그룹 항목 삭제 | pts delete
그룹 소유자 변경 | pts chown
항목 이름 변경 | pts rename
그룹 작성 할당량 설정 | pts setfields
항목 개인 플래그 설정 | pts setfields
AFS ID 카운터 표시 | pts listmax
AFS ID 카운터 설정 | pts setmax

## 보호 데이터베이스 정보

보호 데이터베이스는 파일 서버 프로세스가 클라이언트에서 AFS 데이터를 액세스할 수 있는 권한이 있는지를 결정할 때 사용하는 AFS 사용자, 클라이언트 기계 그리고 그룹에 대한 정보를 저장합니다.

AFS 셀에 대해 인증된 액세스 권한을 얻으려면 사용자는 셀의 보호 데이터베이스에 항목이 있어야 합니다. 사용자가 파일 서버 기계에 저장된 데이터 액세스를 처음으로 요청하는 경우 그 기계의 파일 서버는 보호 서버에 접속하여 사용자가 속하는 모든 그룹을 표시하는 사용자의 현재 보호 하위 그룹(CPS)을 요청합니다. 파일 서버는 데이터를 보관하는 디렉토리의 액세스 제어 목록(ACL)을 스캔하여 CPS에 있는 그룹을 찾습니다. 이는 ACL이 그룹이나 사용자에 확장하는 권한에 따라 액세스를 부여합니다(파일 서버는 CPS를 저장하고 사용자에게 같은 토큰이 있는 한 이를 사용합니다. 사용자 그룹 멤버쉽이 변하면 사용자는 파일 서버에 대해 다시 인증하여 변경사항을 인식해야 합니다).

셀의 system:administrators 그룹에 속하는 관리자만 사용자 항목(그룹 자체는 시스템 그룹의 설명 대로 보호 데이터베이스에 정의되어 있음)을 작성할 수 있습니다. system:administrators 그룹의 구성원은 액세스 요청이 시작된 기계를 기준으로 액세스를 제어할 때 사용되는 기계 항목을 작성할 수도 있습니다. 기계 항목을 작성한 후 이를 보호 데이터베이스 그룹에 추가하고 그룹을 ACL(기계는 ACL에 직접 표시될 수 없음)에 배치합니다. 기계 항목은 단일 기계나 와일드 카드 표기법에서 지정한 대로 연속 IP 주소를 사용하는 여러 기계를 나타낼 수 있습니다. 명령은 사용자와 기계 항목 작성을 참조하십시오. 볼륨의 모든 복제본은 같은 ACL(볼륨의 루트 디렉토리 마운트 포인트)을 공유하므로 프로그램 제조업체에서 요구하는 기계 기반 사용권 계약을 계속 준수하면서 기계 항목을 사용하여 프로그램의 2진 파일을 보관하는 볼륨을 복제할 수 있습니다. 사용자와 기계 항목 작성을 참조하십시오.

그룹 항목을 사용자 항목, 기계 항목 또는 둘다의 목록입니다(그룹은 다른 그룹에 속할 수 없음). ACL에 그룹을 배치하는 것은 ACL에 사용자 집합을 표시하지 않고 이 집합에 대한 액세스를 확장하거나 거부할 수 있는 편리한 방법입니다. 이와 비슷하게, 사용자를 그룹에 추가하면 그 그룹에 대해 연관된 ACL이 나열하는 모든 파일과 디렉토리에 대한 액세스를 자동으로 부여하게 됩니다. 관리자와 일반 사용자는 둘다 그룹을 작성할 수 있습니다.

### 시스템 그룹

사용자와 관리자가 작성할 수 있는 그룹 외에 AFS는 다음과 같은 3가지 시스템 그룹을 정의합니다. 보호 서버는 셀 보호 데이터베이스의 첫 버전을 작성할 때 자동으로 이를 작성하고 항상 같은 AFS GID를 지정합니다.

system:anyuser
  인증 여부에 관계없이 로컬과 외부 셀에서 셀의 파일 공간을 액세스할 수 있는 모든 사용자를 나타냅니다. 그 AFS GID는 -101입니다. 그룹에는 보호 데이터베이스에 표시된 안정적인 멤버쉽이 없습니다. 이에 따라 pts examine 명령은 그 `membership` 필드에 0을 표시하고 pts membership 명령은 이에 대해 구성원을 나열하지 않습니다.

  이 그룹을 ACL에 배치하는 것은 모든 사용자에게 액세스 권한을 확장할 수 있는 편리한 방법입니다. 파일 서버는 자동으로 파일 서버 기계에 저장된 데이터를 액세스할 수 있도록 요청하는 사용자의 CPS에 이 그룹을 배치합니다(인증되지 않은 모든 사용자는 anonymous ID가 지정되고 이 그룹은 anonymous에 대한 CPS에 있는 유일한 항목입니다).

system:authuser
  로컬과 외부 셀에서 셀의 파일 공간을 액세스할 수 있고 로컬 셀에서 AFS 토큰을 성공적으로 확보한 모든 사용자를 나타냅니다(인증됨). 그 AFS GID는 -102입니다. system:anyuser 그룹과 마찬가지로 보호 데이터베이스에 표시된 안정적인 멤버쉽이 없습니다. 이에 따라 pts examine 명령은 그 `membership` 필드에 0을 표시하고 pts membership 명령은 이에 대해 구성원을 나열하지 않습니다.

  이 그룹을 ACL에 배치하는 것은 인증된 모든 사용자에게 액세스 권한을 확장할 수 있는 편리한 방법입니다. 파일 서버는 자동으로 파일 서버 기계에 저장된 데이터를 액세스할 수 있도록 요청하는 인증된 사용자의 CPS에 이 그룹을 배치합니다.

system:administrators
  특권이 주어진 pts 명령과 할당량을 설정하는 fs 명령을 실행할 수 있는 권한을 받은 적은 수의 셀 관리자를 나타냅니다. 새롭게 작성된 모든 볼륨의 루트 디렉토리에 있는 ACL은 그룹에 모든 권한을 부여합니다. 그 항목을 제거해도 그룹은 모든 ACL에서 묵시적으로 a(관리)를 유지하고 기본적으로 l(조회) 권한도 유지합니다. 그 AFS GID는 -204입니다. 이런 그룹 관리에 대한 내용은 system:administrators 그룹 관리를 참조하십시오.

## 보호 데이터베이스에서 정보 표시

이 절에서는 보호 데이터베이스와 연관된 정보를 표시할 때 사용할 수 있는 명령을 설명합니다. 이름과 AFS ID 외에 보호 데이터베이스는 각 사용자, 기계 또는 그룹 항목에 대해 다음 정보를 저장합니다.

- 항목을 관리하는 사용자나 사용자 그룹인 항목의 소유자
- 대부분의 감사 추적으로 작동하는 항목의 작성자
- 사용자나 기계가 속한 그룹의 수나 그룹에 속한 구성원의 수를 나타내는 멤버쉽 계수
- 항목에 대한 정보를 관리하거나 표시할 수 있는 사용자를 제어하는 개인 플래그 집합
- 사용자가 작성할 수 있는 그룹의 수를 정의하는 그룹 작성 할당량
- 사용자나 기계가 속하는 그룹 목록이나 그룹에 속하는 사용자와 기계의 목록
- 사용자나 그룹이 소유한 그룹 목록

### 보호 데이터베이스 항목을 표시하려면

1. 그 첫(s) 개인 플래그의 설정에 관계없이 항목을 표시할 수 있게 하는 system:administrators 그룹에 속해 있는지 확인합니다. 기본적으로, 모든 사용자는 보호 데이터베이스 항목을 표시할 수 있습니다. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts examine 명령을 실행하여 보호 데이터베이스 항목을 두 개 이상 표시합니다.

          % pts examine <user or group name or id>+

   여기서,

   e
     사용할 수 있는 examine의 가장 짧은 축약형입니다(그리고 check는 별명임).

   user or group name or id
     표시할 각 항목의 이름이나 AFS ID를 지정합니다. AFS GID는 음수이므로 앞에 하이픈(-)을 표시합니다.

출력에는 다음 필드가 포함됩니다. 그 다음에 예가 있습니다.

`이름`
  항목 이름을 지정합니다.
  - 사용자에 대해 이는 AFS를 사용하여 인증할 때 사용되는 이름이고 ACL 항목에 나타나는 이름입니다.
  - 기계에 대해 이는 사용자와 기계 항목 작성의 설명 대로 단일 기계의 IP 주소이거나 연속 IP 주소를 사용하는 기계 그룹을 나타내는 와일드 카드 표기법입니다.
  - 그룹에 대해 이는 ACL 항목과 pts membership 명령에 의한 그룹 출력 목록에 나타나는 이름입니다. 일반 그룹 이름은 콜론(:)으로 분리된 두 부분이 있습니다. 콜론 앞의 부분은 그룹 소유자를 나타내고 그 뒤의 부분은 고유 이름입니다. 접두어-부족(prefix-less) 그룹 이름에는 소유자 접두어가 없습니다. system:administrators 그룹의 구성원만이 접두어 부족 그룹을 작성할 수 있습니다. 그룹 이름에 대한 자세한 내용은 그룹 작성을 참조하십시오.

`id`
  항목의 고유한 AFS ID 번호를 지정합니다. 사용자와 기계 항목에 대해 AFS 사용자 ID(AFS UID)는 양수입니다. 그룹에 대해 AFS 그룹 ID(AFS GID)는 음수입니다. AFS UID와 GID에는 UNIX 파일 시스템에 있는 상대방과 같은 기능을 가지고 있지만 AFS 서버와 캐쉬 관리 프로그램에 의해서만 사용됩니다.

  일반적으로, 보호 서버는 보호 데이터베이스 항목을 작성할 때 AFS UID나 GID를 자동으로 지정합니다. system:administrators 그룹의 구성원은 원하는 경우 ID를 지정할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 사용자와 기계 항목 작성과 그룹 작성을 참조하십시오.

`owner`
  항목을 소유한 사용자나 그룹을 명명하므로 이를 관리할 수 있습니다(다른 그룹을 소유하는 그룹에 대한 자세한 내용은 그룹을 효과적으로 사용하는 방법 참조). 항목의 개인 플래그 설정에 따라 다른 사용자에게도 관리 특권이 있을 수 있습니다. 소유자 변경에 대한 내용은 그룹의 소유자 변경을 참조하십시오.

`creator`
  항목을 작성하고 감사 추적의 역할을 수행하는 사용자를 명명합니다. 항목이 보호 데이터베이스에서 삭제되면 작성자가 항목을 더 이상 소유하고 있지 않아도 그룹 작성 할당량은 1씩 증가합니다. 그룹-작성 할당량 설정을 참조하십시오.

  이 필드의 `anonymous` 값은 일반적으로 셀의 첫 파일 서버 기계의 초기 구성 중에 보호 서버가 인증되지 않은 모드에서 실행할 때 항목이 작성되었다는 것을 나타냅니다. 비인증 모드에 대한 내용은 인증 관리 및 권한 부여 요구조건을 참조하십시오.

`membership`
  사용자나 기계가 속하는 그룹의 수나 그룹에 속하는 사용자나 기계의 수를 지정합니다.

`flags`
  보호 데이터베이스 항목에 있는 정보를 표시하거나 변경할 수 있는 사람을 지정합니다. 서로 다른 기능을 나타내는 5 개의 플래그는 항상 같은 순서로 나타납니다.
  - 사용자 항목에 대해 기본값은 항목에서 누구든지 pts examine 명령을 실행할 수 있음을 나타내는 `S----`이지만 system:administrators 그룹의 사용자와 구성원만 다른 작업을 수행할 수 있습니다.
  - 기계 항목에 대해 기본값은 항목에서 누구든지 pts examine 명령을 실행할 수 있음을 나타내는 `S----`이지만 system:administrators 그룹의 구성원만 다른 작업을 수행할 수 있습니다.
  - 그룹 항목에 대해 기본값은 항목에서 누구든지 pts examine과 pts membership 명령을 실행할 수 있음을 나타내는 `S-M--`이지만 system:administrators 그룹의 소유자와 구성원만 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

  플래그로 사용할 수 있는 값에 대한 완전한 설명은 데이터베이스 항목에서 개인 플래그 설정을 참조하십시오.

`group quota`
  보호 데이터베이스에서 사용자가 추가로 작성할 수 있는 그룹의 수를 지정합니다. 새롭게 작성된 사용자 항목의 값은 20이지만 system:administrators 그룹의 구성원은 언제든지 pts setfields 명령을 실행하여 값을 변경할 수 있습니다. 그룹-작성 할당량 설정을 참조하십시오.

  그룹 작성 할당량은 기계나 그룹 항목에 대해 아무런 의미도 가지고 있지 않습니다. 보호 서버는 pts creategroup 명령의 실행자를 인증된 사용자나 anonymous 사용자로만 인식하고 절대로 기계나 그룹으로 인식하지 않습니다. 그룹 항목의 기본값은 0이고 이를 변경할 이유가 없습니다.

다음 예는 pat라고 하는 사용자, IP 주소가 192.12.108.133인 기계 그리고 terry:friends라고 하는 그룹의 출력을 보여줍니다.

       % pts examine pat

       Name: pat, id: 1020, owner: system:administrators, creator: admin,

         membership: 12, flags: S----, group quota: 15.

       % pts ex 192.12.108.133

       Name: 192.12.108.133, id: 5151, owner: system:administrators, creator: admin,

         membership: 1, flags: S----, group quota: 20.

       % pts examine terry:friends

       Name: terry:friends, id: -567, owner: terry, creator: terry,

         membership: 12, flags: SOm--, group quota: 0.

### 그룹 멤버쉽을 표시하려면

1. 사용자가 항목의 세번째(m) 개인 플래그의 설정에 관계없이 그 항목의 그룹 멤버쉽 정보를 표시할 수 있게 하는 system:administrators 그룹에 속해 있는지 확인합니다. 기본적으로, 소유자와 사용자는 사용자 항목, 기계 항목 소유자 그리고 그룹 항목의 누구든지에 대해 그룹 멤버쉽을 표시할 수 있습니다. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts membership 명령을 실행하여 사용자나 기계가 속하는 그룹의 목록이나 그룹에 속하는 사용자와 기계의 목록을 표시합니다.

          % pts membership

       <user or group name or id>+

   여기서,

   m
     사용할 수 있는 membership의 가장 짧은 축약형입니다.

   user or group name or id
     속해 있는 그룹을 나열할 각 사용자나 기계의 이름 또는 AFS UID 또는 구성원을 나열할 각 그룹의 이름이나 AFS GID를 지정합니다.

사용자와 기계 항목에 대해 출력은 다음 문자열로 시작하고 각 그룹은 자체 행에 나타납니다.

       Groups user_or_machine (id: AFS_UID) is a member of:

그룹 항목에 대해 출력은 다음 문자열로 시작하고 각 구성원은 자체 행에 나타납니다.

       Members of group (id: AFS_GID) are:

system:anyuser와 system:authuser 시스템 그룹은 그 보호 데이터베이스 항목에 안정적인 멤버쉽이 나열되어 있지 않으므로 그 출력에는 이런 그룹 초기 헤더 문자열만 들어 있습니다. 시스템 그룹을 참조하십시오.

다음 예는 terry라고 하는 사용자와 terry:friends라고 하는 그룹의 출력을 보여줍니다.

       % pts mem terry

       Groups terry (id: 5347) is a member of:

         pat:friends

         sales

         acctg:general

       % pts mem terry:friends

       Members of terry:friends (id: -567) are:

         pat

         smith

         johnson

### 사용자나 그룹이 소유한 그룹 나열

1. 사용자가 항목의 두번째(o) 개인 플래그의 설정에 관계없이 항목의 소유권 정보를 표시할 수 있게 하는 system:administrators 그룹에 속해 있는지 확인합니다. 기본적으로, 소유자는 그룹에서 소유한 그룹과 사용자가 소유한 그룹을 표시합니다. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts listowned 명령을 실행하여 각 사용자나 그룹에서 소유한 그룹을 표시하십시오.

          % pts listowned <user or group name or id>+

   여기서,

   listo
     사용할 수 있는 listowned의 가장 짧은 축약형입니다.

   user or group name or id
     소유한 그룹을 나열할 각 사용자의 이름이나 AFS UID 또는 각 그룹의 이름이나 AFS UID를 지정합니다.

출력은 다음 문자열로 시작하고 각 그룹은 자체 행에 나타납니다.

       Groups owned by user_or_group (id: AFS_ID) are:

다음 예는 terry라고 하는 사용자와 terry:friends라고 하는 그룹의 출력을 보여줍니다.

       % pts listo terry

       Groups owned by terry (id: 5347) are:

         terry:friends

         terry:co-workers

       % pts listo terry:friends

       Groups owned by terry:friends (id: -567) are:

         terry:pals

         terry:buddies

### 모든 보호 데이터베이스 항목을 표시하려면

1. 사용자가 system:administrators 그룹에 속하는지 확인합니다. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts listentries 명령을 실행하여 모든 보호 데이터베이스 항목을 표시하십시오.

          % pts listentries

       [-users] [-groups]

   여기서,

   liste
     사용할 수 있는 listentries의 가장 짧은 축약형입니다.

   -users
     사용자와 기계 항목을 표시합니다. 이 플래그와 -groups 플래그를 둘다 생략하면 같은 출력이 나옵니다.

   -groups
     그룹 항목을 표시합니다.

출력은 다음 컬럼이 들어 있는 테이블입니다. 그 다음에 예가 있습니다.

`이름`
  항목 이름을 지정합니다.

`ID`
  항목의 AFS ID 번호를 지정합니다. 사용자와 기계 항목에 대해 AFS 사용자 ID(AFS UID)는 양수입니다. 그룹에 대해 AFS 그룹 ID(AFS GID)는 음수입니다.

`Owner`
  항목을 소유한 사용자나 그룹의 AFS ID를 지정하므로 이를 관리할 수 있습니다.

`Creator`
  항목을 작성한 사용자의 AFS UID를 지정합니다.

다음 예는 ABC Corporation 셀에서 나온 것입니다. 실행자는 옵션을 제공하지 않으므로 출력에는 사용자와 기계 항목이 들어 있습니다.

       %

    pts listentries

       Name                          ID  Owner Creator

       anonymous                  32766   -204    -204

       admin                          1   -204   32766

       pat                         1000   -204       1

       terry                       1001   -204       1

       smith                       1003   -204       1

       jones                       1004   -204       1

       192.12.105.33               2000   -204       1

       192.12.105.46               2001   -204       1

## 사용자와 기계 항목 작성

보호 데이터베이스에 있는 항목은 인증 데이터베이스에 있는 항목과 함께 모든 AFS 사용자 계정에서 필요한 두 필수 구성요소 중 하나입니다. uss 명령 집합을 사용한 사용자 계정 작성 및 삭제의 설명 대로 uss add 또는 uss bulk 명령을 사용하거나 AFS 사용자 계정 작성의 설명 대로 pts createuser 명령을 사용하여 완전한 사용자 계정의 컨텍스트에서만 보호 데이터베이스 사용자 항목을 작성하는 것이 가장 좋습니다.

pts createuser 명령을 사용하여 액세스 요청이 시작된 기계를 기준으로 한 액세스를 제어할 때 사용할 수 있는 보호 데이터베이스 기계 항목을 작성할 수도 있습니다. 기계 항목을 작성한 후 이를 보호 데이터베이스 그룹에 추가하고 그룹을 ACL(기계는 ACL에 직접 표시될 수 없음)에 배치합니다. 볼륨의 모든 복제본은 같은 ACL(볼륨의 루트 디렉토리 마운트 포인트에 있는 것)을 공유하므로 프로그램 제조업체에서 요구하는 대로 기계 기반 사용권 계약을 계속 준수하면서 프로그램의 2진 파일을 보관하는 볼륨을 복제할 수 있습니다. ACL에 대한 항목을 배치하지 않으면 지정된 기계에서 작업하는 사용자만 파일을 액세스할 수 있습니다.

기계 항목을 가지고 그룹에 대해 ACL 항목을 작성하면 기계에서 작업중인 인증된 사용자와 인증되지 않은 사용자 양쪽으로 액세스가 확장된다는 것을 염두에 두십시오. 그러나, 파일의 경로 이름에 있는 상위 디렉토리의 ACL에서 system:anyuser 그룹에 대한 항목을 생략하여 인증되지 않은 사용자에 대한 액세스를 거부할 수 있습니다. 이와 반대로, 기계에서 인증되지 않은 사용자가 파일을 액세스할 수 있게 하려면 파일까지 인도하는 모든 디렉토리의 ACL에는 system:anyuser 그룹이나 기계 항목이 속한 그룹에 대한 항목이 들어 있어야 합니다. system:anyuser 그룹에 대한 자세한 내용은 시스템 그룹을 참조하십시오.

기계 항목은 인증되지 않은 사용자가 포함될 수 있으므로 기계 항목과 사용자 항목을 같은 그룹에 추가하지 않는 것이 가장 좋습니다. 일반적으로, 혼합되지 않은 그룹을 더 쉽게 사용하고 관리할 수 있습니다. 기계 항목은 단일 기계 또는 와일드 카드 표기법으로 지정된 연속 IP 주소를 사용하는 복수 기계(즉, 네트워크나 서브넷에 있는 모든 기계)를 나타낼 수 있습니다. 보호 데이터베이스에서 기계 항목을 작성하려면의 내용을 참조하십시오.

기본적으로, 보호 서버는 다음으로 사용할 수 있는 AFS UID를 새 사용자나 기계 항목에 지정합니다. 특히 기계 항목에서 이를 허용하는 것이 가장 좋습니다. 사용자 항목에 대해 AFS UID가 일치하기 위해 필요한 UNIX UID가 이미 사용자에게 있는 경우에만 AFS UID를 지정할 수 있습니다(일치하는 AFS와 UNIX UID 지정 참조). AFS UID를 자동으로 할당하는 경우 보호 서버는 `max user id` 카운터를 1씩 증가시키고 결과를 새 항목에 지정합니다. pts listmax 명령을 사용하여 AFS UID와 GID 카운터 표시 및 설정에 설명된 대로 카운터를 표시하십시오.

셀에서 영구적으로 나온 사용자의 AFS UID나 제거한 기계 항목을 다시 사용하면 ID를 확실히 낭비하지 않는 것처럼 보여도 이렇게 하지 마십시오. 보호 데이터베이스에서 사용자나 기계 항목을 제거하면 fs listacl 명령은 이름 대신 이전 항목에 연관된 AFS UID를 표시합니다. 그런 후 AFS UID를 새 사용자나 기계에 지정하면 새 사용자나 기계는 자동으로 ID의 이전 소유자에게 부여한 권한을 계승합니다. ACL에서 쓸모없는 AFS UID를 제거하려면 ACL에서 쓸모없는 AFS ID 제거에 설명된 fs cleanacl 명령을 사용하십시오.

이름과 AFS UID 외에 보호 서버는 다음 값을 새 사용자나 기계 항목의 표시된 필드에 기록합니다. 항목 표시에 대한 자세한 내용은 보호 데이터베이스 항목을 표시하려면을 참조하십시오.

- 이는 `owner` 필드를 system:administrators 그룹으로 설정하여 그룹의 구성원이 항목을 관리하도록 표시합니다.
- 이는 `creator` 필드를 pts createuser 명령(또는 uss add나 uss bulk 명령)을 실행한 사용자의 사용자 이름으로 설정합니다.
- 새 항목은 아직 어느 그룹에도 속하지 않으므로 이는 `membership` 필드를 0(영)으로 설정합니다.
- 이는 `flags` 필드를 S----로 설정합니다. 자세한 내용은 데이터베이스 항목에서 개인 플래그 설정을 참조하십시오.
- 이는 `group quota` 필드를 새 사용자가 20 그룹을 작성할 수 있음을 의미하는 20으로 설정합니다. 이 필드는 기계 항목에게 아무런 의미도 없습니다. 더 자세한 내용은 그룹-작성 할당량 설정을 참조하십시오.

### 보호 데이터베이스에서 기계 항목을 작성하려면

1. 사용자가 system:administrators 그룹에 속하는지 확인합니다. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts createuser 명령을 실행하여 기계 항목을 두 개 이상 작성합니다.

          % pts createuser -name <user name>+

   여기서,

   cu
     createuser의 별명입니다(그리고 createu는 사용할 수 있는 가장 짧은 축약형임).

   -name
     각 기계 항목에 대해 점분리 십진 표기법으로 IP 주소를 지정합니다. 항목은 단일 기계나 다음 목록에서 설명하는 와일드 카드 표기법을 통해 연속 IP 주소를 사용하는 여러 기계 집합을 나타낼 수 있습니다. W, X, Y 그리고 Z 문자는 각각 필드에서 실제 숫자 값을 나타냅니다.
     - W.X.Y.Z는 단일 기계를 나타냅니다. 예를 들면, 192.12.108.240.
     - W.X.Y.0은 IP 주소가 첫 3 숫자로 시작하는 모든 기계와 일치합니다. 예를 들어, 192.12.108.0은 192.12.108.119 및 192.12.108.120과 일치하지만 192.12.105.144와는 일치하지 않습니다.
     - W.X.0.0은 IP 주소가 첫 두 숫자로 시작하는 모든 기계와 일치합니다. 예를 들어, 192.12.0.0 주소는 192.12.106.23 및 192.12.108.120과 일치하지만 192.5.30.95와는 일치하지 않습니다.
     - W.0.0.0은 IP 주소가 지정된 주소의 첫 숫자로 시작하는 모든 기계와 일치합니다. 예를 들어, 192.0.0.0 주소는 192.5.30.95 및 192.12.108.120과 일치하지만 138.255.63.52와는 일치하지 않습니다.

     모든 기계와 일치시키기 위해 0.0.0.0 이름의 기계 항목을 정의하지 마십시오. system:anyuser 그룹은 동등합니다.

다음 예는 192.12 네트워크에 있는 모든 기계를 포함하는 기계 항목을 작성합니다.

       % pts cu 192.12.0.0

## 그룹 작성

그룹에 구성원을 추가하기 전에 그룹 항목 자체를 작성해야 합니다. 이 섹션은 일반 그룹과 접두어 부족 그룹을 둘다 작성하는 방법을 설명합니다.

- 일반 그룹의 이름은 다음과 같은 형식으로 그룹을 소유한 사람을 나타내는 접두어가 앞에 옵니다.

  owner_name:group_name

  모든 사용자는 일반 그룹을 작성할 수 있습니다. 그룹 이름을 항상 전부 입력해야 합니다. 그러므로 그룹의 목적이나 구성원의 공통 관심을 나타내는 짧은 group_name은 실용적입니다. terry:1과 terry:2와 같은 이름의 그룹은 그 목적이 분명하지 않으므로 별로 유용하지 않습니다. 일반 그룹 이름의 필수 형식에 대한 자세한 내용은 그룹을 작성하려면을 참조하십시오.

- 접두어 부족 그룹은 그 이름이 제안하는 대로 그 이름에 필드가 하나뿐이며 일반 그룹의 group_name 필드에 해당합니다.

  system:administrators 그룹의 구성원만 접두어 부족 그룹을 작성할 수 있습니다. 그 목적에 대한 내용은 접두어 부족 그룹 사용을 참조하십시오.

기본적으로, 보호 서버는 다음으로 사용할 수 있는 AFS GID를 새 그룹 항목에 지정하고 이렇게 하는 것이 가장 좋습니다. AFS GID(음수임)를 자동으로 할당하는 경우 보호 서버는 `max group id` 카운터를 1씩 감소시키고 결과를 새 항목에 지정합니다. pts listmax 명령을 사용하여 AFS UID와 GID 카운터 표시 및 설정에 설명된 대로 카운터를 표시하십시오.

이름과 AFS GID 외에 보호 서버는 다음 값을 새 그룹 항목의 표시된 필드에 기록합니다. 보호 데이터베이스 항목을 표시하려면을 참조하십시오.

- 이는 `owner` 필드를 pts creategroup 명령의 실행자로 설정하거나 -owner 인수에 의해 지정된 사용자 또는 그룹에 설정합니다.
- 이는 `creator` 필드를 pts creategroup 명령을 실행한 사용자의 사용자 이름으로 설정합니다.
- 그룹은 현재 구성원이 없으므로 이는 `membership` 필드를 0(영)으로 설정합니다.
- 이는 `flags` 필드를 S-M--으로 설정합니다. 자세한 내용은 데이터베이스 항목에서 개인 플래그 설정을 참조하십시오.
- 이는 `group quota` 필드가 그룹 항목에서 아무런 의미가 없으므로 0으로 설정합니다.

### 그룹을 효과적으로 사용하는 방법

그룹을 작성하는 기본 이유는 여러 사용자를 개별적으로 ACL에 나열하지 않고 이 사용자에 대한 액세스를 제어할 수 있게 하는 ACL에 이를 배치하기 위해서입니다. 그룹을 사용하는 데 있어서 서로 다른 목적을 가진 3가지 기본 방법이 있습니다.

- 개인 사용: 그룹을 작성하고 그 구성원에게 여기에 속해 있음을 알리지 않고 이를 소유한 디렉토리의 ACL에 배치할 수 있습니다. 구성원은 특정 방법으로 디렉토리를 액세스할 수 있는지만 알 수 있습니다. 사용자는 소유자이므로 그룹에 대한 완전한 관리 제어 권한을 갖게 됩니다.

  그룹의 존재와 그 구성원의 ID를 숨길 필요가 없습니다. 다른 사용자는 fs listacl 명령을 사용할 수 있고 디렉토리의 ACL에서 그룹의 이름을 보거나 pts membership 명령을 사용하여 이들이 속한 그룹을 나열할 수 있습니다. 그룹의 세번째 개인 플래그를 설정하여 pts membership 명령을 사용할 수 있는 사용자를 제한한 후 그룹의 멤버쉽을 나열할 수 있지만 system:administrators 그룹의 구성원은 항상 그렇게 할 수 있습니다. 데이터베이스 항목에서 개인 플래그 설정을 참조하십시오.

- 공통 사용: 그룹의 구성원에게 그룹에 속해 있음을 알릴 수 있지만 사용자는 계속 단독 관리자로 남습니다. 예를 들어, 작업 그룹의 관리자는 작업 그룹에 있는 모든 구성원의 그룹을 작성하고 그룹의 다른 구성원과 공유하려는 정보를 보관하는 디렉토리의 ACL에서 이를 사용하도록 격려할 수 있습니다.

  주: | ACL의 다른 사용자가 소유한 그룹을 배치하면 그룹의 소유자는 이를 사용자에게 알리지 않고 그룹의 멤버쉽을 변경할 수 있습니다. 새로운 사용자는 사용자가 알지도 못하는 사이에 의도하지 않은 방법으로 액세스 권한을 얻거나 잃을 수 있습니다.

- 그룹 사용: 그룹을 작성한 후 pts chown 명령을 사용하여 소유권을 다른 그룹이나 그룹 자체에 지정할 수 있습니다(후자 유형은 자체-소유 그룹). 소유하는 그룹의 구성원에게 소유한 그룹을 관리할 수 있다고 알립니다.

  그룹을 소유자로 지정하는 것의 주요 장점은 그룹 관리 책임을 여러 사람에게 나누어 줄 수 있다는 것입니다. 한 사람이 모든 관리 작업을 수행하지 않아도 되며 원래 작성자가 그룹에서 나오면 소유권은 전송되지 않아도 됩니다.

  그러나, 소유자 그룹에 있는 모든 사람은 다른 사람에게 부정적인 영향을 주도록 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 그룹에서 사람을 적절하지 않은 방법으로 추가 또는 제거하거나 그룹의 소유권을 독점으로 변경하는 것 등이 있습니다. 이런 문제는 자체-소유 그룹에서 특히 민감할 수 있습니다. 소유자 그룹 사용은 모든 구성원이 서로를 알고 믿을 때 가장 이루어집니다.

### 그룹을 작성하려면

1. 접두어 부족 그룹을 작성하면 system:administrators 그룹에 속해 있는지 확인하십시오. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts creategroup 명령을 실행하여 각 그룹을 작성하십시오. 모든 그룹은 같은 소유자를 가지고 있습니다.

          % pts creategroup  -name <group name>+ [-owner <owner of the group>]

   여기서,

   cg
     creategroup의 별명입니다(그리고 createg는 사용할 수 있는 가장 짧은 축약형임).

   -name
     작성할 각 그룹을 명명합니다. 이름에서 소문자나 숫자를 63개까지 사용할 수 있지만 특히 쉘에 특별한 의미가 있는 구두점은 사용하지 않는 것이 좋습니다.

     접두어 부족 그룹 이름에는 콜론(:)이 들어 갈 수 없습니다. 이는 일반 그룹 이름을 두 부분으로 나눌 때 사용됩니다.

     owner_name:group_name

     보호 서버에서는 일반 그룹 이름의 owner_name 접두어가 그룹의 소유자를 정확하게 나타내야 합니다. 기본적으로, 사용자는 소유자로 기록되고 owner_name은 AFS 사용자 이름이어야 합니다. -owner 인수를 포함하여 다른 AFS 사용자, 일반 사용자 또는 접두어 부족 그룹을 소유자로 지정하면서 owner_name 필드에 필요한 값을 제공할 수 있습니다.

     - 소유자가 사용자이면 이는 AFS 사용자 이름이어야 합니다.
     - 소유자가 또 다른 일반 그룹이면 이는 소유하는 그룹의 owner_name 필드와 일치해야 합니다. 예를 들어, 소유자가 terry:associates 그룹이면 소유자 필드는 terry어야 합니다.
     - 소유자가 접두어 부족 그룹이면 이는 소유하는 그룹의 이름이어야 합니다.

     (그룹이 다른 그룹을 소유하면 좋은 이유에 대한 설명은 그룹을 효과적으로 사용하는 방법을 참조하십시오.)

   -owner
     선택적이고, 명령 실행자 대신 소유자를 지정합니다. AFS 사용자 이름이나 일반 또는 이미 구성원이 최소한 하나 있는 접두어 부족 그룹의 이름을 지정합니다. 그룹을 효과적으로 사용하는 방법의 설명대로 그룹 자체-소유를 만들려면 이 인수를 포함하지 마십시오. 명령은 자체-소유 그룹을 작성하려면을 참조하십시오.

     기계를 그룹의 소유자로 지정하지 마십시오. 기계를 인증할 수 없으므로 기계로 그룹을 관리할 수 있는 방법이 없습니다.

### 자체-소유 그룹을 작성하려면

1. pts creategroup 명령을 실행하여 그룹을 작성하십시오. 소유권을 재지정하려면 그룹을 소유해야 하므로 -owner 인수를 포함하지 마십시오. 완전한 설명은 그룹을 작성하려면을 참조하십시오.

          % pts creategroup  <group name>

2. pts adduser 명령을 실행하여 그룹에 구성원을 두 개 이상 추가하십시오(그룹은 또 다른 그룹을 소유하기 전에 이미 구성원을 최소한 하나 가지고 있음). 완전한 설명은 그룹 구성원 추가 및 제거를 참조하십시오.

          % pts adduser -user <user name>+ -group <group name>+

3. pts chown 명령을 실행하여 그룹 소유권을 그룹 자체에 지정하십시오. 완전한 설명은 그룹 소유자를 변경하려면을 참조하십시오.

          % pts chown <group name> <new owner>

### 접두어 부족 그룹 사용

system:administrators 그룹의 구성원은 그룹을 효과적으로 사용하는 방법에 설명되어 있는 그룹 사용에 특히 적합한 접두어 부족 그룹을 작성할 수 있습니다.

예를 들어, ABC Corporation의 회계 부서의 관리자인 smith 사용자가 회사의 회계사들을 전부 포함하고 그룹을 부서 레코드를 보관하는 디렉토리 ACL에 배치한다고 가정하십시오. 일반 그룹 대신 접두어 부족 그룹을 사용하는 것은 다음 이유로 적합합니다.

- smith가 그룹을 작성하고 소유한다는 사실은 관련이 없으며 일반 그룹은 smith:acctg라고 해야 합니다. acctg와 같은 접두어 부족 이름이 더 적합합니다.
- 또 다른 사용자(예를 들어, jones)가 smith를 경리과의 관리자로 바꾸면 jones는 그룹의 새 소유자가 되어야 합니다. 그룹이 일반인 경우 그 owner_name 접두어는 자동으로 jones로 바뀌지만 owner_name 접두어는 그룹에서 소유하는 일반 그룹으로 전달되지 않습니다. 누군가가 pts rename 명령을 사용하여 각자의 owner_name 접두어를 smith에서 jones로 바꾸어야 합니다.

가능한 해결책은 acctg라고 하는 가공의 사용자에 대해 인증 계정을 작성하고 이를 owner_name 접두어로 acctg를 사용하는 일반 그룹의 소유자로 만드는 것입니다. 그러나, acctg 계정을 다른 목적으로 사용하는 경우에도 acctg의 암호를 알고 있어야 하는 사람의 수는 아마도 소유하는 그룹을 관리해야 하는 사람의 수보다 클 수 있습니다.

acctg라고 하는 접두어 부족 그룹은 부적합한 소유자 이름의 문제를 해결합니다. 소유하는 그룹에는 owner_name 접두어로 acctg를 사용하는 데, 이는 관리자의 이름을 사용하는 것보다 그 목적을 더 정확하게 반영합니다. 접두어 부족 그룹은 더미 인증 계증보다 더 적합합니다. 그룹에 속하면 개개인은 ACL의 그룹에 부여된 권한을 사용할 수 있지만 사용자는 더미 사용자 이름보다 자신의 이름하에서 작업을 계속 수행합니다. 그룹이 스스로를 소유해도 제한된 수의 사람만이 그룹 항목을 관리할 수 있습니다.

## 그룹 구성원 추가 및 제거

사용자와 기계는 그룹의 구성원일 수 있습니다. 그룹은 다른 그룹에 속할 수 없습니다. 새롭게 작성된 그룹에는 구성원이 전혀 없습니다. 이를 추가하려면 pts adduser 명령을 사용하십시오. 이를 제거하려면 pts removeuser 명령을 사용하십시오.

### 그룹에 사용자와 기계를 추가하려면

1. 사용자가 네번째(a) 개인 플래그의 설정에 관계없이 그룹에 구성원을 추가할 수 있게 하는 system:administrators 그룹에 속해 있는지 확인합니다. 기본적으로, 그룹의 소유자에게는 필요한 특권이 있습니다. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts adduser 명령을 실행하여 두 개 이상의 그룹에 구성원을 두 개 이상 추가하십시오.

          % pts adduser -user <user name>+ -group <group name>+

   여기서,

   ad
     사용할 수 있는 adduser의 가장 짧은 축약형입니다.

   -user
     각 사용자 이름이나 기계 IP 주소를 지정하여 -group 인수에 의해 명명된 각 그룹의 구성원으로 추가합니다. 그룹은 또 다른 그룹에 속할 수 없습니다.

   group name
     새 구성원을 추가할 각 그룹을 명명합니다.

### 그룹에서 사용자와 기계를 제거하려면

1. 사용자가 다섯번째(r) 개인 플래그의 설정에 관계없이 그룹에서 구성원을 제거할 수 있게 하는 system:administrators 그룹에 속해 있는지 확인합니다. 기본적으로, 그룹의 소유자에게는 필요한 특권이 있습니다. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts removeuser 명령을 실행하여 두 개 이상의 그룹에서 구성원을 두 개 이상 제거하십시오.

          % pts removeuser -user  <user name>+  -group <group name>+

   여기서,

   rem
     사용할 수 있는 removeuser의 가장 짧은 축약형입니다.

   -user
     각 사용자 이름이나 기계 IP 주소를 지정하여 -group 인수에 의해 명명된 각 그룹에서 제거합니다.

   -group
     구성원을 제거할 각 그룹을 명명합니다.

## 보호 데이터베이스 항목 삭제

완전한 사용자 계정을 제거하는 경우에만 보호 데이터베이스 사용자 항목을 삭제하는 것이 좋습니다. uss delete 명령을 사용한 개별 계정 삭제의 설명 대로 uss delete 명령이나 사용자 계정 제거의 설명 대로 pts delete 명령을 사용하십시오.

기계와 그룹 항목을 제거하려면 이 절에서 설명하는 대로 pts delete 명령을 사용하십시오. 작업의 결과는 다음과 같습니다.

- 기계 항목을 삭제하면 그 이름(IP 주소 와일드 카드)이 그룹에서 제거됩니다.
- 그룹 항목을 삭제하면 이름 대신 그 AFS GID가 ACL에 나타납니다. 그룹을 작성한 사용자의 그룹 작성 할당량은 사용자가 더 이상 그룹을 소유하지 않아도 1씩 증가합니다.

  ACL에서 쓸모없는 AFS ID를 제거하려면 ACL에서 쓸모없는 AFS ID 제거의 설명대로 fs cleanacl 명령을 사용하십시오.

### 보호 데이터베이스 항목을 삭제하려면

1. system:administrators 그룹에 속해 있는지 또는 삭제중인 그룹을 소유하고 있는지 확인하십시오. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts delete 명령을 실행하여 보호 데이터베이스에서 항목을 두 개 이상 삭제하십시오.

          % pts delete <user or group name or id>+

   여기서,

   del
     사용할 수 있는 delete의 가장 짧은 축약형입니다.

   사용자 또는 그룹 이름 또는 id
     각 기계의 IP 주소나 AFS UID 또는 이름이나 AFS GID 또는 각 그룹을 지정하여 제거합니다.

## 그룹의 소유자 변경

사용자와 기계 항목에 대해 보호 서버는 작성 시간에 자동으로 소유권을 system:administrators 그룹에 지정하며 이를 변경할 수 없습니다. 그룹 항목에 대해 소유권을 변경할 수 있습니다. 이는 이에 대한 관리 책임을 다른 사용자나 그룹으로 전송합니다(다른 그룹의 그룹 소유권에 대한 내용은 그룹을 효과적으로 사용하는 방법을 참조하십시오).

일반 그룹을 작성할 때 그룹을 작성하려면의 설명 대로 그 owner_name 접두어는 그 소유자를 정확하게 반영해야 합니다.

- 소유자가 사용자이면 owner_name은 사용자 이름입니다.
- 소유자가 일반 그룹이면 owner_name은 소유하는 그룹의 owner_name 접두어입니다.
- 소유자가 접두어 부족 그룹이면 owner_name은 소유자 그룹의 이름입니다.

일반 그룹의 소유자를 변경할 때 보호 서버는 그 owner_name 접두어를 적절히 자동으로 변경합니다. 예를 들어, pat 사용자가 terry:friends 그룹의 새 소유자가 되면 그 이름은 보호 데이터베이스와 ACL에서 자동으로 pat:friends로 변경됩니다.

그러나, 보호 서버는 그룹이 소유하는 모든 일반 그룹의 owner_name 접두어를 자동으로 변경하지 않습니다. 이전 예를 계속하려면 terry:friends 그룹이 terry:pals 그룹을 소유한다고 가정하십시오. pat가 terry:friends의 새 소유자가 되면 terry:pals 이름은 변하지 않습니다. 다른 그룹에서 소유하는 일반 그룹의 owner_name 접두어를 변경하려면(예에서 그룹 이름을 pat:pals로 변경하는 경우) 보호 데이터베이스 항목의 이름 변경의 설명 대로 pts rename 명령을 사용하십시오.

### 그룹 소유자를 변경하려면

1. system:administrators 그룹에 속하거나 소유자를 변경중인 그룹을 소유하고 있는지 확인하십시오. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. (선택적) 그룹 소유자를 다른 그룹(또는 그 자체)으로 변경하고 소유한 그룹에 대해 관리 특권을 유지하려면 새 소유자 그룹에 속하는지 확인하십시오. 필요한 경우 그룹 멤버쉽을 표시하려면에 완전히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행합니다.

          % pts membership <user or group name or id>

   필요한 경우 그룹에 사용자와 기계를 추가하려면에 완전히 설명되어 있는 대로 pts adduser 명령을 사용하여 스스로를 추가하십시오.

          % pts adduser <user name> <group name>

3. pts chown 명령을 실행하여 그룹 소유자를 변경하십시오.

          % pts chown <group name> <new owner>

   여기서,

   cho
     사용할 수 있는 chown의 가장 짧은 축약형입니다.

   group name
     그룹의 현재 이름을 지정합니다.

   new owner
     그룹의 소유자가 될 사용자나 그룹을 명명합니다.
4. (선택적) pts listowned 명령을 실행하여 그룹이 소유하는 모든 그룹을 표시합니다. 이 절의 소개에 설명되어 있는 대로 pts chown 명령은 그룹이 소유하는 모든 일반 그룹의 owner_name 접두어를 자동으로 변경하지 않습니다.

          % pts listowned <user or group name or id>

   소유하는 새 그룹과 일치하도록 그 이름을 변경하려면 기계나 그룹 항목의 이름을 변경하려면의 설명 대로 각각에서 pts rename 명령을 사용하십시오.

          % pts rename <old name> <new name>

## 보호 데이터베이스 항목의 이름 변경

보호 데이터베이스 항목의 이름을 변경하려면 pts rename 명령을 사용하십시오. 계정의 수많은 구성요소(인증 데이터베이스 항목, 볼륨 이름, 홈 디렉토리 마운트 포인트 등)는 이름을 공유하므로 전체 사용자 계정의 이름을 변경할 때만 사용자 항목의 이름을 변경하는 것이 가장 좋습니다. 명령은 사용자 이름 변경를 참조하십시오. 기계 항목의 이름은 기계 두 개 이상의 실제 IP 주소에 대응하므로 항목의 이름 변경은 IP 주소가 변경된 경우에만 적합합니다.

그러면 대부분의 경우 그룹 이름을 변경해야 합니다. 다음과 같은 유형의 이름 변경이 가능합니다.

- 일반 그룹 이름을 또 다른 일반 그룹 이름으로 변경. 이렇게 변경하는 가장 일반적인 이유는 pts chown 명령을 사용하여 그룹의 소유자를 변경했기 때문입니다. 그 작업은 이름이 변경된 그룹이 소유한 일반 그룹의 owner_name 접두어를 변경하지 않습니다. 그러므로, pts rename 명령을 사용하여 이를 적절히 변경해야 합니다. 예를 들어, pat 사용자가 terry:friends 그룹의 소유자가 되면 그 이름은 자동으로 pat:friends로 변하지만 소유하는 그룹의 이름인 terry:pals는 변하지 않습니다. pts rename 명령을 사용하여 terry:pals를 pat:pals로 변경하십시오. 보호 서버는 진짜 소유권을 반영하지 않는 owner_name 접두어에 대한 변경을 승인하지 않습니다(terry:pals를 smith:pals로 변경할 수 없음).

  또한, pts rename 명령을 사용하여 owner_name 접두어를 변경하거나 변경하지 않고 일반 그룹 이름의 group_name 부분을 변경할 수 있습니다.

  그룹 소유자와 system:administrators 그룹의 구성원은 둘다 그 이름을 또 다른 일반 그룹 이름으로 변경할 수 있습니다.

- 일반 그룹 이름을 접두어 부족 이름으로 변경. 이런 방법으로 그룹의 이름을 변경하면 pts rename 명령을 사용하여 그룹이 소유한 일반 그룹의 이름을 변경해야 합니다. system:administrators 그룹의 구성원만이 이런 유형의 이름을 변경할 수 있습니다.
- 접두어 부족 이름을 또 다른 접두어 부족 이름으로 변경. 다른 이름 변경에서 접두어 부족 그룹이 소유하는 일반 그룹의 owner_name 접두어는 자동으로 변하지 않습니다. 여기서 pts rename 명령을 실행하여 일관성을 유지해야 합니다.

  그룹의 소유자와 system:administrators 그룹의 구성원은 둘다 그 이름을 또 다른 접두어 부족 이름으로 변경할 수 있습니다.

- 접두어 부족 부족 이름을 일반 이름으로 변경. 새 이름의 owner_name 접두어는 그룹의 소유권을 정확하게 반영해야 합니다. 다른 이름 변경에서 접두어 부족 그룹이 소유하는 일반 그룹의 owner_name 접두어는 자동으로 변하지 않습니다. 여기서 pts rename 명령을 실행하여 일관성을 유지해야 합니다.

  system:administrators 그룹의 구성원만이 이런 유형의 이름을 변경할 수 있습니다.

### 기계나 그룹 항목의 이름을 변경하려면

1. 사용자가 system:administrators 그룹에 속하는지 확인합니다. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts rename 명령을 실행하여 항목의 이름을 변경하십시오.

          % pts rename <old name> <new name>

   여기서,

   ren
     사용할 수 있는 rename의 가장 짧은 축약형입니다.

   old name
     항목의 현재 이름을 지정합니다.

   new name
     새 이름을 지정합니다. 새 이름이 일반 그룹의 이름이면 owner_name 접두어는 소유자를 올바로 나타내야 합니다.

## 그룹-작성 할당량 설정

시스템 자원 훼손을 방지하려면 보호 서버는 사용자가 추가로 작성할 수 있는 그룹의 수를 제한하는 그룹-작성 할당량을 적용합니다. 새 사용자 항목이 작성되면 할당량은 20으로 설정되지만 system:administrators 그룹의 구성원은 pts setfields 명령을 사용하여 언제든지 이를 늘리거나 줄일 수 있습니다.

기계나 그룹 항목에 대해 그룹-작성 할당량을 변경하는 것은 별 의미가 없습니다. 그룹이나 기계로 인증한 후 그룹을 작성할 수 없습니다.

그룹-작성 할당량을 표시하려면 pts examine 명령을 사용하여 보호 데이터베이스 항목을 표시하려면의 설명 대로 사용자 항목의 `group quota` 필드를 표시하십시오.

### 그룹-작성 할당량을 설정하려면

1. 사용자가 system:administrators 그룹에 속하는지 확인합니다. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts setfields 명령을 실행하여 두 명 이상의 사용자가 각각 추가로 작성할 수 있는 그룹의 수를 지정하십시오.

         % pts setfields -nameorid <user or group name or id>+  \

                         -groupquota <set limit on group creation>

   여기서,

   setf
     사용할 수 있는 setfields의 가장 짧은 축약형입니다.

   -nameorid
     그룹-작성 할당량을 설정할 각 사용자의 이름이나 AFS UID를 지정합니다.

   -groupquota
     각 사용자가 기존 그룹 외에 작성할 수 있는 그룹의 수를 정의합니다(다시 말해서, 이미 있는 그룹은 할당량에 들어가지 않음). 지정한 값은 현재 값을 증가시키지 않고 이를 겹쳐씁니다.

## 데이터베이스 항목에서 개인 플래그 설정

system:administrators 그룹의 구성원은 항상 어느 방법으로든 보호 데이터베이스 항목을 표시하고 관리할 수 있으며 일반 사용자는 자신의 항목과 소유하는 그룹 항목을 표시하고 관리할 수 있습니다. 보호 데이터베이스 항목의 개인 플래그는 항목에서 특정 정보를 표시할 수 있는 사람과 그룹에서 구성원을 추가하고 제거할 수 있는 사람을 결정합니다.

플래그를 표시하려면 보호 데이터베이스 항목을 표시하려면의 설명 대로 pts examine 명령을 사용합니다. 플래그는 출력의 `flags` 필드에 나타납니다. 플래그를 설정하려면 -access 인수를 pts setfields 명령에 포함하십시오.

5개의 플래그는 항상 다음 순서로 나타나고 항상 설정되어야 합니다.

s
  누가 pts examine 명령을 실행하여 항목을 표시할 수 있는지 제어합니다.

o
  누가 pts listowned 명령을 실행하여 사용자나 그룹이 소유한 그룹을 표시할 수 있는지 제어합니다.

m
  누가 pts membership 명령을 실행하여 사용자 또는 기계가 속하는 그룹이나 그룹에 속하는 사용자 또는 기계를 표시할 수 있는지 제어합니다.

a
  누가 pts adduser 명령을 실행하여 사용자나 기계를 그룹에 추가할 수 있는지 제어합니다. 이것은 그룹에 대해서만 의미가 있으나 사용자 및 기계 항목에 대해서도 값을 항상 설정해야 합니다.

r
  pts removeuser 명령을 실행하여 그룹에서 사용자나 기계를 제거할 수 있는 사람을 제어합니다. 이것은 그룹에 대해서만 의미가 있으나 사용자 및 기계 항목에 대해서도 값을 항상 설정해야 합니다.

각 플래그는 세 가지 가능한 값 유형을 취하여 다른 사용자 집합에서 해당 명령을 실행할 수 있게 합니다.

- 하이픈(-)은 system:administrators 그룹의 구성원과 항목의 소유자를 지정합니다. 사용자 항목의 경우 추가적으로 사용자를 지정합니다.
- 문자의 소문자 형태는 그룹에게만 의미있게 적용되며 하이픈으로 지정된 개인과 함께 그룹의 구성원을 지정합니다.
- 문자의 대문자 형태는 모든 사람을 지정합니다.

예를 들어 그룹 항목에 대한 플래그 `SOmar`은 모든 사용자가 그룹의 항목을 검토할 수 있으며 소유하는 그룹을 표시할 수 있고, 이 그룹의 구성원만 그 구성원을 표시, 추가 또는 제거할 수 있음을 나타냅니다.

사용자 및 기계 항목에 대한 기본 개별 플래그는 `S----`로 이것은 모든 사용자가 항목을 표시할 수 있음을 의미합니다. 다른 기능을 수행하는 능력은 system:administrators 그룹의 구성원과 항목의 소유자(사용자 항목의 경우 해당 사용자도 포함)로 제한됩니다.

그룹 항목에 대한 기본 개별 플래그는 `S-M--`으로 이것은 모든 사용자가 항목과 그룹의 구성원을 표시할 수 있으나 항목의 소유자와 system:administrators 그룹의 구성원만 다른 기능을 수행할 수 있음을 나타냅니다.

### 보호 데이터베이스 항목의 개인 플래그를 설정하려면

1. 사용자가 system:administrators 그룹에 속하는지 확인합니다. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts setfields 명령을 실행하여 개인 플래그를 설정하십시오.

          % pts setfields <user or group name or id>+ -access <set privacy flags>

   여기서,

   setf
     사용할 수 있는 setfields의 가장 짧은 축약형입니다.

   user or group name or id
     개인 플래그를 설정할 각 사용자의 이름이나 AFS UID, 각 기계의 IP 주소나 AFS UID 또는 각 그룹의 이름이나 AFS GID를 지정합니다.

   -access
     각 항목을 연관할 개인 플래그 집합을 지정합니다. 다음 제한사항을 준수하면서 5개의 플래그에 값을 입력합니다.
     - 4번째와 5번째 플래그가 사용자와 기계 항목에 의미가 없어도 5개 플래그 전부에 값을 입력합니다.
     - 자체-소유 그룹에 대해 자체-소유 그룹의 모든 구성원은 하이픈을 소유하므로 이는 소문자와 같습니다.
     - 첫 플래그를 소문자 s나 대문자 S만으로 설정합니다. 사용자와 기계 항목에 대해 보호 서버는 소문자 s를 하이픈과 같은 의미로 해석합니다.
     - 두번째 플래그를 하이픈(-)이나 대문자 O로만 설정합니다. 그룹에 대해 보호 서버는 하이픈을 소문자 o와 같게 해석합니다(즉, 그룹의 구성원은 항상 소유한 그룹을 나열함).
     - 세번째 플래그를 하이픈(-), 소문자 m 또는 대문자 M으로 설정합니다. 사용자와 기계 항목은 구성원이 없으므로 이에 대해 소문자 m은 의미있게 해석되지 않습니다.
     - 4번째 플래그를 하이픈(-), 소문자 a 또는 대문자 A으로 설정합니다. 비록 사용자와 기계 항목에 대해 이 플래그가 의미 있게 해석되지 않아도(구성원이 없으므로)이는 하이픈으로 설정되어야 합니다.
     - 5번째 플래그를 하이픈(-)이나 소문자 r로만 설정합니다. 비록 사용자와 기계 항목에 대해 이 플래그가 의미 있게 해석되지 않아도(구성원이 없으므로) 이는 하이픈으로 설정되어야 합니다.

## AFS UID와 GID 카운터 표시 및 설정

pts createuser 명령을 사용하여 보호 데이터베이스에서 사용자나 기계 항목을 작성할 때 보호 서버는 기본적으로 AFS 사용자 ID(AFS UID)를 할당합니다. 이와 비슷하게, 이는 pts creategroup 명령으로 작성한 각 그룹 항목에 AFS 그룹 ID(AFS GID)를 할당합니다. 이는 `max user id`와 `max group id` 카운터를 통해 다음으로 사용할 수 있는 AFS UID(양수)와 AFS GID(음수)를 추적합니다.

system:administrators 그룹의 구성원은 -id 인수를 pts 작성 명령에 포함시켜 특정 ID를 새 사용자, 기계 또는 그룹에 지정할 수 있습니다. 일치하는 AFS와 UNIX UID 지정의 설명 대로 기존 UNIX 계정을 사용하는 사용자에 대해 AFS 계정을 작성할 때 AFS UID를 확실하게 지정할 수 있습니다. 부서별 협력 관계에 해당하는 ID 범위를 설정하려고 할 때도 유용합니다(예를 들어, 300에서 399의 AFS UID를 한 부서에 있는 구성원에게 지정하고 400에서 499의 AFS UID를 또 다른 부서의 구성원에게 지정함).

카운터의 현재 값을 표시하려면 pts listmax 명령을 사용하십시오. 다음에 사용자나 기계 항목을 작성하고 그 AFS UID를 지정하지 않으면 보호 서버는 `max user id` 카운터를 1씩 증가시키고 그 숫자를 새 항목에 지정합니다. 새 그룹을 작성하고 그 AFS GID를 지정하지 않으면 보호 서버는 `max group id` 카운터를 1씩 감소시키고(더 큰 음수) 그 숫자를 새 그룹에 지정합니다.

다음 방법 중 하나로 카운터의 값을 변경할 수 있습니다.

- 직접 pts setmax 명령을 사용해서.
- 간접적으로, pts createuser 명령에 -id 인수를 사용하여 `max user id` 카운터보다 큰 AFS UID를 지정하거나 pts creategroup 명령에 -id를 사용하여 `max group id` 카운터보다 작은(더 큰 음수)AFS GID를 지정합니다. 양쪽 경우 모두 보호 서버는 카운터를 -id 인수로 변경합니다. 보호 서버는 pts setmax 명령을 사용하여 카운터를 다시 그 이전 값으로 변경하지 않는 이상 ID를 자동으로 할당할 때 카운터의 이전 값과 새 값 사이에 있는 ID를 사용하지 않습니다.

  -id 인수를 사용하여 지정한 값이 `max user id` 카운터보다 작거나 `max group id` 카운터보다 크면(더 작은 음수) 카운터는 변하지 않습니다.

### AFS ID 카운터를 표시하려면

1. pts listmax 명령을 실행하여 카운터를 표시하십시오.

          % pts listmax

   여기서 listm은 사용할 수 있는 listmax의 축약형입니다.

다음 예는 출력의 형식을 보여줍니다. 이 경우 자동으로 지정된 다음 AFS UID는 5439이고 AFS GID는 -469입니다.

       % pts listmax

       Max user id is 5438 and max group id is -468.

### AFS ID 카운터를 설정하려면

1. 사용자가 system:administrators 그룹에 속하는지 확인합니다. 필요하면 system:administrators 그룹 구성원을 표시하려면에서 자세히 설명되어 있는 pts membership 명령을 실행하십시오.

          % pts membership system:administrators

2. pts setmax 명령을 실행하여 `max user id` 카운터, `max group id` 카운터 또는 둘다 설정하십시오.

          % pts setmax [-group <group max>] [-user <user max>]

   여기서,

   setm
     사용할 수 있는 setmax의 가장 짧은 축약형입니다.

   -group
     보호 서버가 다음 그룹 항목에 지정하는 AFS GID보다 하나 큰(작은 음수) 정수를 지정합니다. 값이 음수이므로 앞에 하이픈(-)을 표시하십시오.

   -user
     보호 서버가 다음 사용자나 기계 항목에 지정하는 AFS UID보다 하나 작은 정수를 지정합니다.

[ 페이지의 맨 위 | 이전 페이지 | 다음 페이지 | 목차 | 색인 ]

© IBM Corporation 2000. All Rights Reserved